

**Схема сборки стеллажей серии МКФ и МС-Т.**

Важно! Сборка производится с помощью резинового молотка.

1. К стойкам сначала крепятся поперечные балки, затем продольные балки
2. Балки забиваются резиновым молотком.
3. Ставится пластиковый подпятник.
4. Застилается фанера.

Допустимая нагрузка на секцию до 2200 кг, на ярус до 300 кг.