

**Схема сборки стеллажей серии Optimus Hook**

Важно! Сборка производится с помощью резинового молотка.

1. К стойкам сначала крепятся поперечные балки, затем продольные балки
2. Балки забиваются резиновым молотком.
3. Ставится пластиковый подпятник.
4. Застилается фанера.

Допустимая нагрузка на секцию до 1000 кг, на ярус до 220 кг.

****